|  |  |
| --- | --- |
| **8422.30.00.00.00** | **Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kaplan kapsüllemeye mahsus makinalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar (sadece ambalajlama, paketleme veya streç makineleri)** |
| **8422.40.00.00.00** | **Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil) (sadece ambalajlama, paketleme veya streç makineleri)**

|  |  |
| --- | --- |
| **8432.41.00.00.00** | **Hayvan gübresi dağıtıcıları** |
| **8432.42.00.00.00** | **Diğer gübre dağıtıcıları** |

 |
| **8438.10.10.00.00** | **Ekmek, pasta, bisküvi imaline mahsus olanlar (sadece ekmek dilimleme makineleri)** |
| **8438.10.90.00.00** | **Makarna veya benzerlerinin imaline mahsus olanlar (sadece hamur yoğurma** **makineleri)** |
| **8464.10.00.00.00** | **Testere makinaları** |
| **8465.20.00.00.00** | **İşleme merkezleri** |

|  |  |
| --- | --- |
| **8467.21.10.00.00** | **Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilenler(matkaplar)** |
| **8467.21.91.00.00** | **Elektropnömatik olanlar** |
| **8467.21.99.00.00** | **Diğerleri** |
| **8544.49.93.19.19** | **Diğerleri** |

|  |  |
| --- | --- |
| **8418.10.20.00.00** | **Hacmi 340 litreyi geçenler (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) (\*)(\* Bu GTİP'li ürünlerde ENERJİ ETİKETLEME ve ECO-DESIGN denetimlerine gerekli teknik altyapının tamamlanmasını müteakip başlanacak olup, konuya ilişkin bilgilendirme TAREKS üzerinden yapılacaktır.)** |
| **8418.10.80.00.00** | **Diğerleri (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) (\*)(\* Bu GTİP'li ürünlerde ENERJİ ETİKETLEME ve ECO-DESIGN denetimlerine gerekli teknik altyapının tamamlanmasını müteakip başlanacak olup, konuya ilişkin bilgilendirme TAREKS üzerinden yapılacaktır.)** |
| **8418.21.10.00.00** | **Hacmi 340 litreyi geçenler (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) (\*)(\* Bu GTİP'li ürünlerde ENERJİ ETİKETLEME ve ECO-DESIGN denetimlerine gerekli teknik altyapının tamamlanmasını müteakip başlanacak olup, konuya ilişkin bilgilendirme TAREKS üzerinden yapılacaktır.)** |
| **8418.21.51.00.00** | **Masa modeli olanlar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) (\*)(\* Bu GTİP'li ürünlerde ENERJİ ETİKETLEME ve ECO-DESIGN denetimlerine gerekli teknik altyapının tamamlanmasını müteakip başlanacak olup, konuya ilişkin bilgilendirme TAREKS üzerinden yapılacaktır.)** |
| **8418.21.59.00.00** | **Gömme tip olanlar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) (\*)(\* Bu GTİP'li ürünlerde ENERJİ ETİKETLEME ve ECO-DESIGN denetimlerine gerekli teknik altyapının tamamlanmasını müteakip başlanacak olup, konuya ilişkin bilgilendirme TAREKS üzerinden yapılacaktır.)** |
| **8418.21.91.00.00** | **Hacmi 250 litreyi geçmeyenler (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)(\*)(\* Bu GTİP'li ürünlerde ENERJİ ETİKETLEME ve ECO-DESIGN denetimlerine gerekli teknik altyapının tamamlanmasını müteakip başlanacak olup, konuya ilişkin bilgilendirme TAREKS üzerinden yapılacaktır.)** |
| **8418.21.99.00.00** | **Hacmi 250 litreyi geçen fakat 340 litreyi geçmeyenler (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) (\*)(\* Bu GTİP'li ürünlerde ENERJİ ETİKETLEME ve ECO-DESIGN denetimlerine gerekli teknik altyapının tamamlanmasını müteakip başlanacak olup, konuya ilişkin bilgilendirme TAREKS üzerinden yapılacaktır.)** |
| **8418.29.00.00.19** | **Diğerleri (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)(\*)(\* Bu GTİP'li ürünlerde ENERJİ ETİKETLEME ve ECO-DESIGN denetimlerine gerekli teknik altyapının tamamlanmasını müteakip başlanacak olup, konuya ilişkin bilgilendirme TAREKS üzerinden yapılacaktır.)** |
| **8418.30.20.00.00** | **Hacmi 400 litreyi geçmeyenler (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)(\*)(\* Bu GTİP'li ürünlerde ENERJİ ETİKETLEME ve ECO-DESIGN denetimlerine gerekli teknik altyapının tamamlanmasını müteakip başlanacak olup, konuya ilişkin bilgilendirme TAREKS üzerinden yapılacaktır.)** |
| **8418.30.80.00.00** | **Hacmi 400 litreyi geçen fakat 800 litreyi geçmeyenler (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)(\*)(\* Bu GTİP'li ürünlerde ENERJİ ETİKETLEME ve ECO-DESIGN denetimlerine gerekli teknik altyapının tamamlanmasını müteakip başlanacak olup, konuya ilişkin bilgilendirme TAREKS üzerinden yapılacaktır.)** |
| **8418.40.20.00.00** | **Hacmi 250 litreyi geçmeyenler (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)(\*)(\* Bu GTİP'li ürünlerde ENERJİ ETİKETLEME ve ECO-DESIGN denetimlerine gerekli teknik altyapının tamamlanmasını müteakip başlanacak olup, konuya ilişkin bilgilendirme TAREKS üzerinden yapılacaktır.)** |
| **8418.40.80.00.00** | **Hacmi 250 litreyi geçen fakat 900 litreyi geçmeyenler (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)(\*)(\* Bu GTİP'li ürünlerde ENERJİ ETİKETLEME ve ECO-DESIGN denetimlerine gerekli teknik altyapının tamamlanmasını müteakip başlanacak olup, konuya ilişkin bilgilendirme TAREKS üzerinden yapılacaktır.)** |
| **8418.50.11.00.00** | **Dondurulmuş gıdaların depolanması için olanlar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere, tasarlanmış olanlar)(\*)(\* Bu GTİP'li ürünlerde ENERJİ ETİKETLEME ve ECO-DESIGN denetimlerine gerekli teknik altyapının tamamlanmasını müteakip başlanacak olup, konuya ilişkin bilgilendirme TAREKS üzerinden yapılacaktır.)** |
| **8418.50.90.00.00** | **Mobilya tipi diğer soğutucular (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)(\*)(\* Bu GTİP'li ürünlerde ENERJİ ETİKETLEME ve ECO-DESIGN denetimlerine gerekli teknik altyapının tamamlanmasını müteakip başlanacak olup, konuya ilişkin bilgilendirme TAREKS üzerinden yapılacaktır.)** |
| **8539.50.00.00.00** | **LED ampuller** |

**Tebliğ eki ürünler için genellikle uygulanan (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) muafiyeti kaldırılmıştır.**

**8418 tarife pozisyonundaki soğutucu ve dondurucularda (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) muafiyeti kaldırılmış ve ENERJİ ETİKETLEMESİ ve ECO-DESIGN denetlemesi uygulaması başlatılmıştır.**